询 价 文 件

（20万元（不含）以下）

项目名称：小容量（≤10L）铝合金气瓶

采购单位：医学工程科

二○二四年十月

# 询价公告

就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

1. 项目名称：小容量（≤10L）铝合金气瓶
2. 项目预算：6.05万
3. 项目单位：医学工程科
4. 项目概况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 气瓶 | 详见附表1 | 80 | 个 |
| 2 | 减压阀 | 详见附表1 | 5 | 个 |
| 3 | 气瓶台车 | 详见附表1 | 4 | 个 |
|  | 合计 |  | 89 |  |

1. 供应商资格要求

（一）具有企（事）业法人资格（有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立一年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；

（七）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

（八）报价企业应当为具备生产询价产品的生产企业，或者生产企业授权的经销商。

（九）生产厂家需具备《特种设备生产许可证》，许可范围应包含拟采购气瓶。

（十）本项目不接受联合体报价。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

1. 询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2024年10月 10日

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

1. 报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间： 2024年10月15日12时00分

（二）报价文件递交要求：签字盖章完善并密封递交，否则其报价将被拒绝。

（三）报价文件递交地址：新桥医院医学工程科

1. 采购方式及评审方法

（一）采购方式：询价

（二）评审方法：经评审的最低价法

1. 联系方式：

联 系 人： 杜娟

联系电话：023-68774844

# 技术与商务需求

1. 采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **计量单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 气瓶 | 个 | 80 | 具体要求详见附表1 |
| 2 | 减压阀 | 个 | 5 |
| 3 | 气瓶台车 | 个 | 4 |

1. 技术需求

1.气瓶：螺纹式阀门、铝合金材质，无缝，工作压力15Mpa，水压试验压力不低于22.5Mpa，气体类型包括氧气、二氧化碳、氩气、一氧化氮与氮气混合气、二氧化碳与氧气混合气，具体见附表1。

2.减压阀：适配德标接口。

3.气瓶推车：适合容量10L以内的，铝合金材质。

 4.交货气瓶需经过生产企业当地特种设备监督检验所监检，获得特种设备（制造）监督检验证书。

1. 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购合同生效后，自采购人提交订单申请不超过20个工作日内送货到采购人指定地点。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区新桥医院供氧中心。

3.实施方式：成交人按照采购单位的订购数量，按需分批将货物送到采购人指定交货地点。

（二）售后服务

免费质量保证期：1年

（三）付款方式

成交人按照采购人的订购数量供货，安装调试完毕，采购人验收合格，签字确认收货后支付合同金额的百分之九十五，余百分之五作为质保金，质保期一年，质保期满后支付剩下的百分之五。

（四）验收方式

成交人随货需提供气瓶产品合格证、特种设备（制造）监督检验证书，采购人对数量、批号、规格进行核对，资料查验，如有问题退换货。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 报价文件（报价方使用）

|  |
| --- |
|  （项目名称） 项目 |
| 报价单 |
|  |  |  |  | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | （含税）金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |
| 采购需求响应 | 承诺满足询价文件全部资格条件、技术与商务需求。 |
|  |  |  |  |  |
| 报价人名称：（盖章） |  |
| 法定代表人或其授权代表：（签字或盖章） |  |
| 报价日期： |  年 月 日 |

营业执照复印件（加盖鲜章）

生产厂家特种设备生产许可证复印件

（加盖报价人鲜章）

法定代表人资格证明书

 （法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称： （盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

 （报价人全称） 法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵部组织的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。

生产企业授权书

承诺书

致 （采购单位名称） ：

根据国家、军队相关法律法规以及有关廉政建设的规定，为保证采购活动廉洁、公正和有效，在充分理解和认识“诚信守诺”重要性和必要性的基础上，我单位郑重承诺如下：

1.严格遵守国家、军队有关法律法规以及行业有关规定；坚持采购活动公开、公正、诚信的原则，不围标、串标，不弄虚作假；不损害国家、军队和大学利益，不违反采购管理规章制度；杜绝商业贿赂，不以任何理由馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不与相关人员进行与采购合同有关的经济活动；若遇有关人员索贿，有义务举报；严格履行合同，自觉按合同办事。

2.认真如实编写报价文件，确保报价文件中提供的文件资料、图片影像，财务数据、承诺资料、声明资料，以及其他资料和相应证明等材料的真实性、完整性、准确性；

3.我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵部要求，提供与报价有关数据或信息。

4.我方承诺自愿遵守、执行军队采购管理法规制度及政策规定。

如违反上述承诺，贵单位有权取消我单位的报价资格，由此引起的一切损失由我单位自行承担。

报价人全称： （盖章）

法定代表人（或授权代表）： （签字或盖章）

附表1

|  |
| --- |
| 小容量气瓶、减压阀等需求明细表 |
|
| 制表单位：医学工程科 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 | 产品资质要求 |
| 阀门类型 | 规格 | 材质 | 工作压力 | 水压试验压力 | 气体类型 |
| 1 | 气瓶 | 30  | 螺纹式，带保压阀 | 3L | 铝合金 | 15Mpa | 22.5Mpa | 氧气 | 气瓶资质要求，正规压力容器生产厂家制造，气瓶需提供《产品合格证》、《特种设备制造监督检验证书》、《批量检验质量证明书》。 |
| 2 | 气瓶 | 2  | 螺纹式 | 5L | 铝合金 | 15Mpa | 22.5Mpa | 二氧化碳 |
| 3 | 气瓶 | 11  | 螺纹式 | 5L | 铝合金 | 15Mpa | 22.5Mpa | 氩气 |
| 4 | 气瓶 | 9  | 螺纹式，带保压阀 | 5L | 铝合金 | 15Mpa | 22.5Mpa | 氧气 |
| 5 | 气瓶 | 1  | 螺纹式 | 8L | 铝合金 | 15Mpa | 22.5Mpa | 二元混合气（一氧化氮+氮气） |
| 6 | 气瓶 | 1  | 螺纹式 | 8L | 铝合金 | 15Mpa | 22.5Mpa | 氩气 |
| 7 | 气瓶 | 3  | 螺纹式 | 10L | 铝合金 | 15Mpa | 22.5Mpa | 二氧化碳 |
| 8 | 气瓶 | 1  | 螺纹式 | 10L | 铝合金 | 15Mpa | 22.5Mpa | 二元混合气（二氧化碳、氧气） |
| 9 | 气瓶 | 22  | 螺纹式，带保压阀 | 10L | 铝合金 | 15Mpa | 22.5Mpa | 氧气 |
| 10 | 减压阀 | 5  | 螺纹式 | 德标适配 |  |
| 11 | 气瓶推车 | 4  |  | 10L | 铝合金 | / | / | / |  |
|  | 合计 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |